Assembler

MULTIPLICACION

ORG 1000H

NUM0 DB 3

NUM1 DB 5

ORG 2000H

MOV AL, 0

MOV AH, NUM0

MOV CL,0

SUMA: ADD CL,NUM1

INC AL

CMP AL, AH

JNZ SUMA

HLT

END

IF A<B THEN C=A ELSE C=B

ORG 1000H

A DB 8

B DB 5

C DB ?

ORG 2000H

MOV AL, A

MOV BL, B

CMP AL,BL

JS A\_ES\_MENOR

MOV C,BL

JMP FIN

A\_ES\_MENOR: MOV C,AL

FIN: HLT

END